

**Оголошення про проведення відкритих торгів**

| Назва запиту на надання комерційної   пропозиції: | Обладнання (акумуляторний, електричний, ручний та вимірювальний інструмент (31 найменування) |
| --- | --- |

ГО “Будуємо Україну Разом” запрошує надати вас комерційну пропозицію відповідно до вимог даного запиту.  “Будуємо Україну Разом” — це громадська організація, яка створює для молоді можливості творити зміни в країні через волонтерство.

| Дата запиту на надання комерційної пропозиції: |  29 жовтня 2024 р. |
| --- | --- |
| Кінцева дата для питань: | 06 листопада 2024 р. |
| Кінцева дата та час надання комерційної пропозиції: | 11 листопада 2024 р., 18:00 |
| Контактна інформація: | nprijma@bur.org.ua |
| Опис/технічне завдання/ специфікація |
| З метою реалізації проекту Соціальна майстерня “DREVKO”, що здійснюється за підтримки ІСАР Єднання, за результатами конкурсу грантів “Конкурс грантів “Impactpreneurship”, що виконується за договором про надання гранту №005UN\_IP01-06326/01, ГО “БУР” оголошує конкурс на закупівлю Обладнання (акумуляторний, електричний, ручний та вимірювальний інструмент (31 найменування).**Предмет закупівлі:** 1**.** Обладнання (акумуляторний, електричний, ручний та вимірювальний інструмент (31 найменування).Процедура відкритих торгів : закупівля під час проведення якої тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи.З метою забезпечення конкуренції, відкритості та нагальної потреби у закупівлі послуг у стислі терміни Замовник прийняв рішення опублікувати запит на сайті <https://gurt.org.ua/news/grants/>, на https://prozorro.gov.ua. в розділі Новини, https://www.prostir.ua/, https://ednannia.ua/.**Вимоги до товару:**1. Інформація про необхідні технічні, кількісні та якісні характеристики предмета закупівлі, обсяг товару, замовником зазначено у Додатку № 1 до оголошення про проведення відкритих торгів.
2. Інформація про терміни, обсяг та місце надання товару визначено замовником у додатку №2 до оголошення про проведення відкритих торгів.

**Строк постачання товару:** визначено Замовником у додатку № 2 до оголошення.**Кількість :** визначено Замовником у додатку № 1 до оголошення**Адреса та місце поставки**: визначено замовником у додатку № 2 до оголошення.**Звертаємо особливу увагу на умови оплати:** безготівковий розрахунок в гривні, повна оплата протягом 10 банківських днів після виставлення рахунку. Ціни мають бути запропоновані у гривні. |
| Фактична адреса: | вул. Антоновича, 76, м. Львів |
| Умови оплати: | Безготівковий розрахунок.  Оплата протягом 10 днів після виставленого рахунку. |

**Кваліфікаційні вимоги**

Всі учасники мають відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

1. Юридична особа (фізична-особа підприємець, ТОВ чи інша форма) належним чином зареєстрована відповідно чинного законодавства України;
2. Здатність постачати товар та наявність відповідних КВЕД для здійснення підприємницької діяльності.

4. Термін дії комерційної пропозиції 30 календарних днів з дати подання.

5. Мають необхідний досвід, кваліфікацію та можливість поставити товар, які є предметом закупівлі та надати документальне підтвердження виконання аналогічних договорів (може бути надана довідка довільної форми на бланку учасника або скан -копії раніше виконаних договорів, листи-відгуки від контрагентів за бажанням).

**Питання та роз'яснення щодо оголошення** : Усі питання та роз’яснення, які стосуються цього Оголошення, необхідно  надсилати на електронну адресу: nprijma@bur.org.ua до 06 листопада 2024 року до 18.00 год.

**Подача тендерних пропозицій**

 Комерційні пропозиції завірені підписом та печаткою учасника (за наявності) з усіма документами, які вимагались Замовником подаються для участі в торгах в електронному вигляді у форматі pdf одним файлом на електронну адресу: nprijma@bur.org.ua

**Кінцева дата для надання тендерної пропозиції:**до 11 листопада 2024 року до 18.00 год.

**Зміст та вимоги до подання тендерної пропозиції:** зазначені у додатку № 3 до оголошення.

**Тендерні пропозиції оцінюватимуться за наступними кваліфікаційними критеріями:**

1. Попередній досвід – 10 балів.
2. Вартість комерційної пропозиції – 10 балів. Оцінювання виконавців відбувається за 10 бальною системою, де оцінка 10 балів відмінно, а 0 якщо постачальник не дотримується вимог оцінювальної категорії.

При проведенні запиту ГО “Будуємо Україну Разом” працює за принципом співвідношення ціна-якість, тому жоден з  критеріїв не є переважним. Всі цінові пропозиції будуть розглянуті та оцінені за сукупністю критеріїв.

**Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:**

1) пропозиція учасника не відповідає умовам, зазначеним в оголошені про проведення відкритих торгів, та вимогам до предмета закупівлі;

2) учасник, який визначений переможцем відкритих торгів, відмовився від укладення договору про закупівлю;

3) якщо учасник протягом одного року до дати оголошення відкритих торгів відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таке оголошення

**Укладення договору:** Замовник може укласти договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем відкритих торгів, на наступний день після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів.

**З повагою,**

**Голова організації Марта БЕНИШИН**

**ДОДАТОК 1**

**до оголошення про проведення відкритих торгів**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Обладнання**

**акумуляторний, електричний, ручний та вимірювальний інструмент**

 **( 31 найменування)**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ (ЗАВДАННЯ)**

| Найменування предмета закупівлі | Технічні характеристики | Одиниця виміру | Кількість | Строк поставки | Місце поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Електричний інструмент**  |
| Свердрильний верстат  | Споживана потужність, кВт 0,35Напруга, В 230Хід пінолі шпинделя, мм 50Виліт шпинделя, мм 104Кількість швидкостей 5Частота обертання шпинделя на холостому ходу, об/хв 580-2650Розміри робочого столу (ДхШ), мм 160 х 160Кут нахилу робочого столу ±0-45°Максимальний діаметр затиску для свердлів, мм 13Конус шпинделя/ посадка патрона МК2/ В16Максимальна відстань шпиндель-стіл, мм 200Відстань шпиндель основа, мм 280Довжина, мм 430Ширина, мм 225Висота, мм 580Маса, кг 19Комплектація: Свердлильний патрон з оправкою; Верстатні лещата; Верстат | шт | 1 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Фугувально-рейсмусовий верстат  | Споживана потужність 1,5 кВтЧастота обертання стругального валу 9000 об/хвДіаметр стругального валу 50 ммРозмір ножів (ДхШхТ) 261 х 16,5 х 1,5 ммКількість ножів 2Максимальна ширина заготівлі 254 ммДіаметр витяжного штуцера 100 ммГабаритні розміри (ДхШхВ) 980 х 470 х 1120 ммВага 34 кгФугуванняГлибина стругання за один прохід 0-3,0 ммРозміри фугувального столу (ДхШ) 945 х 262 ммРозміри фугувального упору (ДхВ) 635 х 125 ммКут нахилу паралельного упору 0–45°РейсмусуванняШвидкість подачі 6 м/хвМаксимальна висота заготівлі 120 ммМаксимальна глибина стругання за один прохід 2,0 ммМаксимально допустима глибина стругання за один прохід по всій ширині 1,0 ммДовжина рейсмусового столу (з подовженням) 305 (500) ммКомплектація: Комплект ножів (встановлений на валу); Фугувальний упор; Огородження ножового валу; Комплект опорних ніг для установки для підлоги; Верстат. | шт | 1 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Фрезерний верстат  | Споживана потужність 1,5 кВтномінальна напруга: 1 х 230 В, 50 Гц обороти веретена: 11500-24000 об/хв цанговий патрон: 6; 6,35; 8; 12; 12,7 мм хід веретена: 0 – 40 мм розміри столу: 610 х 360 мм розміри додаткового столу: 210 х 360 мм габарити: 1030 х 360 х 311 мм вага: 30 кг | шт | 1 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Тарілчато-стрічковий шліфувальний верстат  | Споживана потужність 0,4 кВтДіаметр витяжного штуцера 55 ммГабаритні розміри (ДхШхВ) 525 х 330 х 390 ммВага 19 кгТарілчато-шліфувальний вузол Частота обертання шліфувального кола 1450 об/хвДіаметр шліфувального кола 152 ммРозміри робочого столу (ДхШ) 177 х 137 ммКут нахилу робочого столу 0–45°Стрічково-шліфувальний вузолШвидкість руху шліфувальної стрічки 4,8 м/сРозміри шліфувальної стрічки (ШхД) 100 х 914 ммКут нахилу шліфувального вузла 0–90°Комплектація: Шліфувальна стрічка; Шліфувальне коло; Кутовий упор; Упор для горизонтальних робіт; Верстат. | шт | 1 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Розпилювальний стіл  | Номінальна споживана потужність (Вт) 1800Регулювання кута нахилу 0-45Частота обертання на холостому ході (об/хв) 4300Глибина різання в деревині (мм) 80Діаметр кола (мм) 254Діаметр посадкового отвору 30 | шт | 1 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Торцювальна пила  | Потужність 2000 ВтЧисло оборотів: на холостому ходу 3700 об/хв при номінальному навантаженні 3000 об/хвПиляльний диск 305 мм х 30 ммМакс. пропил прямий різ 90°/90° 305/110 мм пропил під кутом 45°/45° 215/67 ммКут нахилу пиляльної головки ліво/право 47°/47°Кут повороту столу ліворуч/праворуч 50°/60°Опорна поверхня: 345 x 770 ммРозміри 780 x 500 x 657 ммВага 18,6 кг | шт | 1 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Електрорубанок | Глибина стругання 3 ммКрок глибини стругання 0,25 ммШирина стругання 110 ммНомінальна потужність 1000 ВтКількість обертів 16000 об/хвТип ножів швидкозмінні, двосторонні | шт | 1 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Подовжувач на котушці | Переріз кабеля 3x2,5мм² Номінальний струм 16 АКлас захисту IP-44Довжина кабеля 25 мМатеріал провідника мідьМаксимальне навантаження в розмотаному стані 3680 ВтМаксимальне навантаження в змотаному стані 1000 ВтНомінальна напруга 230 ВНаявність термозапобіжника | шт | 2 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| **Акумуляторний інструмент** |
| Акумуляторний дриль-шуруповерт | Діаметр свердління: дерево 22 ммНапруга акумулятора 20VМ'який/жорсткий/максимальний крутний момент 10/19/24 НмДжерело живлення АкумуляторМаксимальна потужність 270 ВтКількість обертів холостого ходу 0-400/0-1500 об/хвКількість швидкостей 2Тип акумулятора Li-ionСтупінь обертального моменту 21+1Діаметр патрона 0,8-10 ммФункція реверсуПідсвічування робочої зониФункція блокування шпинделя | шт | 3 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Акумуляторна кутова шліфмашина | Діаметр круга 125 ммНапруга акумулятора 20VТип двигуна безщітковийРегулятор обертівКількість обертів 0 - 3000/ 0 - 8500 об/хвПосадковий діаметр диску 22,23 ммЗахист від випадкового ввімкнення | шт | 2 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Акумуляторна циркулярна пила | Напруга акумулятора 20VДіаметр круга 165 ммКількість обертів 5000 об/хвГлибина різу під 90° 55 ммКут пропилу 50°Посадковий діаметр диску 20 мм | шт | 1 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Аккумуляторна шліфувальна-гравіювальна машина | Номінальна напруга 10,8 VКількість швидкостей 6Різьба шпинделя 9/32"Швидкість обертання холостого ходу 5000-25000 об/хвКомплектація: Аккумуляторна шліфувальна-гравіювальна машина; набір насадок. | шт | 1 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Аккумуляторний стиплер | Напруга акумулятора 20VКалібр 18 GaТип скоби 90Довжина скоби 19-40 ммДовжина цвяха 20-50 ммКількість ударів 80 уд/хвНаявність захисту від випадкового пострілу, регулювання глибини удару. | шт | 1 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Зарядний пристрій | Допустима температура для заряджання АКБ від +5°С до +45°ССтрум 3.0 АНапруга мережі 230 ВЧастота мережі 50 ГцНапруга АКБ 20 ВМожливість заряджати 2х акумуляторів. | шт | 3 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Аккумуляторна батарея | Допустима температура для заряджання АКБ від +5°С до +45°СНапруга акумулятора 20VТехнологія акумуляторних елементів Li-IonЄмність акумулятора 4 АгНаявність захисту від перегріву, захист від перезаряду/перерозряду, захист від короткого замикання. | шт | 8 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Аккумуляторна батарея | Допустима температура для заряджання АКБ від +5°С до +45°СНапруга акумулятора 12VЄмність акумулятора 2.0 АгНаявність захисту від перегріву, захист від перезаряду/перерозряду. | шт | 3 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Зарядний пристрій | Напруга мережі 230 ВЧастота мережі 50 ГцНапруга АКБ 12 ВТип акумуляторів Li-IonСтрум 2.0 АВихідна напруга 12 ВДопустима температура для заряджання АКБ від +5°С до +45°С | шт | 1 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| **Ручний інструмент** |
| Молоток столярний | Маса 450 г Рукоятка посилена скловолокном з м’яким гумовим покриттямСила на розтягнення 300 кг | шт | 5 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Набір стамесок | Ширина леза, мм 6-25Довжина леза, мм 250Кількість в упаковці, шт 5 | шт. | 2 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Набір стамесок  | Ширина леза, мм 6-38Довжина леза, мм 250Кількість в упаковці, шт 6 | шт | 1 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Лом з цвяхосмихом | Розміри 600x16 мм | шт | 1 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Струбцини різних типів | Автоматична струбцина 60/300Довжина 470 ммСила стиснення 70 кгТип губок рельєфні, гумовіОсобливості швидка трансформація в положення для розпоруРобоча довжина губок 60 ммМаксимальна ширина розведення губок 300 ммКількість 4 штАвтоматична струбцина 60/450Довжина 620 ммСила стиснення 70 кгТип губок рельєфні, гумовіОсобливості швидка трансформація в положення для розпоруРобоча довжина губок 60 ммМаксимальна ширина розведення губок 450 ммКількість 4 штАвтоматична струбцина 60/150Довжина 320 ммСила стиснення 70 кгТип губок рельєфні, гумовіОсобливості швидка трансформація в положення для розпоруРобоча довжина губок 60 ммМаксимальна ширина розведення губок 150 ммКількість 4 штСтрубцина F типу 120/1000Тип F-типу посиленаДовжина 1150 ммСила стиснення 500 кгТип губок з пластиковими вставкамиОсобливості посилені губки зігнутої формиРобоча довжина губок 120 ммМаксимальна ширина розведення губок 1000 ммКількість 4 штСтрубцина F типу 120/500Тип F-типу посиленаДовжина 650 ммСила стиснення 500 кгТип губок з пластиковими вставкамиОсобливості посилені губки зігнутої формиРобоча довжина губок 120 ммМаксимальна ширина розведення губок 500 ммКількість 4 штСтрубцина F типу 120/300Тип F-типу посиленаДовжина 450 ммСила стиснення 500 кгТип губок з пластиковими вставкамиОсобливості посилені губки зігнутої формиРобоча довжина губок 120 ммМаксимальна ширина розведення губок 300 ммКількість 4 шт.Струбцина F типу 50/300Тип F-типу посиленаДовжина 385 ммСила стиснення 200 кгТип губок з пластиковими вставкамиОсобливості посилені губки зігнутої формиРобоча довжина губок 50 ммМаксимальна ширина розведення губок 300 ммКількість 4 шт.Струбцина F типу 50/200Тип F-типу посиленаДовжина 285 ммСила стиснення 200 кгТип губок з пластиковими вставкамиОсобливості посилені губки зігнутої формиРобоча довжина губок 50 ммМаксимальна ширина розведення губок 200 ммКількість 4 шт.Струбцина F типу 50/150Тип F-типу посиленаДовжина 235 ммСила стиснення 200 кгТип губок з пластиковими вставкамиОсобливості посилені губки зігнутої формиРобоча довжина губок 50 ммМаксимальна ширина розведення губок 150 ммКількість 4 шт.Струбцина G типу 125ммДовжина робочої частини 125 ммКількість 4 шт.Струбцина G типу 150ммДовжина робочої частини 150 ммКількість 4 шт.Струбцина кутова 90 градусівШирина губок 95 ммМаксимальна ширина захвату 70 ммКількість 6 шт.Струбцина кутова 45 градусівШирина губок 75 ммМаксимальна ширина захвату 65 ммКількість 6 шт.Струбцина ваймаЧавунні лаковані корпуси затискачівСталевий, оцинкований ходовий гвинтВ комплекті обмежувач і струбцина з болтом кріпленняРозмір: 3/4" (19 мм).Кількість 6 шт.Пружинна струбцина 175Довжина 175 ммСила стиснення 15 кгТип губок пластикові, адаптивніОсобливості посилена пружинаМаксимальна ширина розведення губок 75 ммКількість 10 шт. | шт | 72 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Столярні козли | Висота 78 смМаксимальне навантаження 317 кгВага 6 кг | шт | 6 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Набір різців по дереву | Форма перетину ПлоскаМатеріал ручки ДеревоДовжина леза, мм 100 | шт | 1 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Киянка гумова | Гума надміцна, біла/чорнаМаса 450 гРукоятка посилена скловолокном з м’яким гумовим покриттямОсобливості європейський стандарт якості DIN 5128, універсальність за рахунок двухкомпонентной гуми | шт  | 3 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Набір свердл по дереву | Марка сталі HCSЗаточка М-подібнаХвостовик циліндричний | шт | 3 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Набір перевих свердл | Діаметр свердла 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 ммПодовжувач 150 ммХвостовик шестигранний (швидкозмінний) | шт | 2 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| **Вимірювальний інструмент** |
| Лінійка | Довжина 500 ммМатеріал нержавіюча стальКлас точності EC class 1 | шт | 1 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Штангель циркуль | Джерело живлення батарейка, типу LR44, 1.5ВШирина 150 ммМатеріал нержавіюча стальДіапазон вимірювання 0 - 150 мм / 0 - 6 дюймДисплей LCDШкала вимірювання мм / дюймиЦіна ділення 0.01 мм / 0.0005 дюймПохибка виміру 0.03 мм / 0.001 дюйм | шт | 1 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| **Верстаки** |
| Верстак столярний | Ширина 1625 ммГлибина 510 ммВисота 860 ммРобоча поверхня з гуми і дереваНаявність лещатНаявність відсіків для зберігання | шт | 1 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |
| Верстак слюсарний | Ширина 1800 ммГлибина 620 ммВисота 850 ммНаявність тумби для зберігання | шт | 1 | Зазначено у додатку № 2 до оголошення | Зазначено у додатку № 2 до оголошення |

**Інші умови:**

1. Ціни вказуються за одну одиницю товару з урахуванням усіх витрат по доставці товару за адресою Замовника.

2. Товар повинен відповідати технічним, кількісним та якісним вимогам Замовника.

3. Лист-гарантія Учасника про вчасну поставку товару до термінів визначених Замовником у технічному завданні (специфікації) – додатку № 2 до запиту, виконання навантажувальних-розвантажувальних робіт за рахунок Учасника до складу (або адреси доставки)  Замовника.

4. Учасник надає гарантійний лист про надання, на вимогу Замовника, документів, які засвідчують якісні, конструктивні, технічні характеристики товару, його походження (копій технічних умов, сертифікатів відповідності, технічних паспортів) та інших відповідних документів, передбачених законодавством для товарів даного виду.

5. У разі відмінностей запропонованого Учасником товару вказаним вище технічним вимогам, Учасником додатково у складі комерційної пропозиції надається лист з відповідною порівняльною таблицею.

6. **Товари російського та білоруського виробництва/походження не розглядаються.**

У разі, якщо у технічному завданні та запиті міститься посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва читати «або еквівалент».

**ДОДАТОК 2**

**до оголошення про проведення відкритих торгів**

**Інформація**

**про строки та місце поставки**

| **№ п/п** | **назва** | **кількість** | **Строк поставки** | **Місце поставки** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обладнання (акумуляторний, електричний, ручний та вимірювальний інструмент (44 найменування) | Зазначено у додатку № 1 до оголошення | до 15 листопада 2024 року 00:00 год. | м. Охтирка вул. Шевченка 3 або склад Замовника |

**Додаток № 3**

**до оголошення**

**про проведення відкритих торгів**

**ЗАЯВКА**

**на участь у тендері**

Предмет закупівлі: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *Найменування товару чи послуг*

Дата заявки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Учасник\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(повна назва, код ЄДРПОУ, адреса фактичного знаходження)*

Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами проведення тендеру та переліком необхідної тендерної документації, направляю Вам необхідні документи для участі в тендері на надання \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

У разі перемоги, зобов'язуємось надати послуги/товар, що зазначені в документації, до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року.

Ми погоджуємося з Вашим правом відхилити нашу або всі надіслані на тендер заявки одностороннім порядком без пояснень і розуміємо, що Ви не обмежені у виборі будь-якої іншої пропозиції від учасників тендеру з більш вигідними для Вас умовами.

Відповідальний за участь у тендері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

E-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

До Заявки додаються (перелік): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Підпис повноважного представника організації-претендента**

**М.П. ( за наявності)**

**Продовження додатку № 3**

 **до оголошення про проведення**

 **відкритих торгів**

1. **Відомості про учасника**

| **№ з/п** | **Вимоги** | **Для заповнення** |
| --- | --- | --- |
|  | Повне найменування учасника |  |
|  | Ідентифікаційний код учасника у реєстрі ЄДР |  |
|  | Ідентифікаційний код учасника в реєстрі єдиного податку або реєстрі платників ПДВ |  |
|  | Види економічної діяльності учасника (першим має бути зазначено основний вид діяльності) |  |
|  | Місцезнаходження: юридична адреса  |  |
|  | Місцезнаходження: фактична адреса (якщо відрізняється від юридичної) |  |
|  | Банківські реквізити учасника для укладання договору |  |

1. **Опис досвіду виконання аналогічних договорів та відгуки**

*(зазначається інформація про досвід виконання аналогічних договорів).*

1. **Комерційна пропозиція**

| **Найменування товару** | **Од.****виміру** | **кількість** | **Ціна за од., з/без ПДВ, грн.** | **Сума з/без ПДВ, грн.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |   |

1. **Загальна вартість та порядок оплати**

*(зазначається загальна вартість договору та порядок оплати, до заявки може бути додано деталізований розрахунок вартості)*

1. **Термін дії пропозиції**

*(зазначається термін* *дії тендерної пропозиції 90 календарних днів з дати подачі )*

1. **Відповідність учасника технічним та кваліфікаційним вимогам Замовника**

*( лист-гарантія на бланку учасника)*

1. **Вимоги до документів:**
* копії наданих документів мають бути розбірливими та якісними, містити підпис відповідальної особи.
* відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе учасник.
* учасник самостійно одержує всі необхідні документи, пов’язані з поданням його пропозиції, та несе всі витрати на їх отримання.