**Додаток 1**

**Характеристики товару**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Позиція** | **Опис** | **Кількість одиниць** |
| **ЛОТ 1** | | | |
| **1** | Драбина висувна пожежна ручна металева або еквівалент | **Вимоги щодо технічних характеристик**  Довжина драбини, мм:  - в транспортному положенні 4380±30;  - в робочому положенні 10700±30;  Висота, мм 202±5;  Ширина, мм 480±5;  Відстань між тятивами, мм від 348 до 424;  Відстань між щаблями, мм350±5;  Зусилля, висування колін, кН (кгс), не більше 0,49 (50);  Маса, кг, не більше 48,0;  Відповідність вимогам ДСТУ 3906-99 і ТУ У 06633713.061-2000 | 2 |
| **2** | Драбина палка ручна металева або еквівалент | **Вимоги щодо технічних характеристик**  Довжина драбини, мм:   * в транспортному положенні 3320±20; * в робочому положенні 3100±20;   Висота, мм 52±5;  Ширина, мм 300±5;  Відстань між тятивами, мм 250±5;  Відстань між щаблями, мм 340±5;  Маса, кг, не більше 9,5;  Відповідність вимогам ДСТУ 3906-99 і ТУ У 06633713.062-200 | 2 |
| **3** | Затискач рукавний 80 або еквівалент | **Вимоги щодо технічних характеристик**  Умовний прохід напірних рукавів для встановлення затискача, мм 50,70,80;  Довжина пошкодження, яке захищається, мм 30;  Робочий тиск, МПа (кгс/см2) 1,0 (10);  Маса, кг, не більше 0,65;  Відповідність вимогам ДСТУ 2799-94 | 9 |
| **4** | Ствол пожежний Protek 2366 або еквівалент | **Вимоги щодо технічних характеристик**  Діапазон робочого тиску,  МПа (360 / 366): 0,35…1,60 (0,35…1,40);  Дальність подачі суцільного струменя, м : 45;  Дальність подачі водопінного струменя, м: 40;  Діаметр умовного проходу з’єднувальної головки, мм: 50;  Довжина ствола, мм: 310;  Маса ствола з ГМН-50, кг: 2,2;  Відповідність вимогам ДСТУ EN 15182-1:2017 (ДСТУ 2112-92) | 2 |
| **5** | Плаваюча мотопомпаAmphibio Remote або еквівалент | **Вимоги щодо технічних характеристик**  Робочий об'єм 223 см³ ;  Макс. потужність кВт/к.с. 4,78/6,5 (3600) кВт / к.с. (об/хв) ;  Система запуску Дистанційне керування, кнопками та шнуром ;  Витрата пального 1,9 л при 3,000 об/хв ;  Насос одноступінчатий, відцентровий ;  Максимальний потік (LPM): 0 – 1180 л/хв ;  Максимальний тиск 4,5 бар ;  Вихід B75 ;  (Д x Ш x В) (мм) 786 x 595 x 392 мм ;  Суха вага 30 кг ;  Поплавок стійкий поліетилен ;  Час роботи з зовнішнім баком: понад 3 години | 2 |
| **ЛОТ 2** | | | |
| **1** | Шкіряна кабура до пожежної сокири | **Вимоги щодо зовнішнього вигляду**  Предмет являє собою підсумок з верхнім клапаном, отвором для розміщення сокирища (руків'я) сокири та лямкаю, виготовляється із натуральної шкіри. Конструкція має передбачати можливість кріплення до пояса пожежного (ДСТУ 4262:2003 «Пояси пожежні рятувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробування» ППР-А), а також розміщення сокири пожежної масою до 1,2 кг. Конструкція повинна передбачати можливість користувачу дістати сокиру однією рукою. Отвір для розміщення сокирища (руків'я) сокири повинен дозволяти вільному розміщенню сокирища діаметром (40±2) мм.  **Вимоги до якості натуральної шкіри**  Товщина шкіри, мм, не менше 1,7 (ДСТУ ISO 2589:2019 (ISO  2589:2016, IDT);  Обмежене поширення полум’я: у повздовжньому та поперечному  напрямку: вогонь не повинен досягати верхньої чи будь-якої бічної кромки; час залишкового горіння та жевріння – 0 с; жевріння, утворення залишків та отворів – відсутнє (ДСТУ EN ISO 15025:2016 (EN ISO 15025:2002, IDT; ISO 15025:2000, IDT) | 33 |
| **2** | Чоботи захисні для пожежника Harvik 9687L або еквівалент | **Вимоги щодо відповідності чоботів державним стандартам:**  Чоботи пожежника повинні відповідати державним стандартам України, що підтверджується відповідними сертифікатами експертизи зразка.  ДСТУ EN 15090:2017 «Взуття для пожежників» (EN 15090:2012, IDT) H2 HI3 P СІ SRA;  ДСТУ EN 50321-1:2021 Робота під напругою. Взуття захисне від електричного струму. Частина 1. Ізолювальне взуття та галоші (EN 50321-1:2018, IDT) – Class 0;  ДСТУ EN ISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне» (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT) SB P E FO CІ HI HRO SRA.  **Вимоги щодо зовнішнього вигляду:**  Колір: жовтий та чорний (підошва чорного кольору, носок, халява та задня нижня сторона чобіт - жовтого кольору, бокові частини – чорного кольору, нанесення торгової марки, піктограм та символів захисту - із зовнішнього боку чобота).  Підошва чобіт чорного кольору, 100 % хлоропренова гума, зносостійка з підсилювачами.  Вага пари чобіт 42 розміру – не більше 3,2кг.  Чоботи повинні мати петлі, що забезпечують швидке взування.  **Розміри взуття:** 40 – 3 пари; 41 – 12 пар; 42 – 15 пар; 43 – 28 пар; 44 – 12 пар; 45 – 6 пар; 46 – 3 пари | 79 |
| **3** | Взуття пожежника захисне 6970-S3 RED FIGHTER або еквівалент | **Взуття повинно відповідати вимогам:**  Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 771) та пройти відповідні процедури оцінки відповідності з урахуванням категорії ризиків, від яких засіб індивідуального захисту призначений захищати користувача;  ДСТУ EN 15090:2017 Взуття для пожежників (EN 15090:2012, IDT) F2A; ДСТУ EN ISO 20345:2016 Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT) HI3 Cl AN SRC.  **Вимоги щодо зовнішнього вигляду**  Чорна натуральна шкіра з червоними елементами. Шкіряна союзка, високі берці (шкіряні або комбіновані), клапан, композитний/металевий підносок, захисна накладка на носку. Додаткові ортопедичні устілки. Шнурівка: комбінована із застібкою-блискавкою або система швидкої фіксації («BOA» або аналог). Підошва: литтєве кріплення. Внутрішня підкладка: водонепроникна, дихаюча мембрана, герметизовані шви. Матеріали: однакові за формою, товщиною, розміром і кольором. Вкладна устілка повністю закриває основну. Спеціальна дихаюча неткана перфорована прокладка для теплоізоляції та циркуляції повітря. Жорсткий задник.  **Розміри взуття:** 41– 11 пар; 43 – 6 пар; 44 – 6 пар | 23 |
| **4** | Ліхтар пожежний індивідуальний Mactronic M-Fire 02 або еквівалент | **Вимоги щодо технічних характеристик**  Час роботи: 100% потужності - 6 годин; 25% потужності - 69 год 10 хв;  Сила світла, лм: не менше 133;  Дальність світла, м: не менше 231;  Вага, г: не більше 125;  Ступінь захисту: IP67  **Вимоги щодо зовнішнього вигляду**  Ручний ліхтар має мати корпус сигнального помаранчевого кольору. Захищений від випадкового ослаблення головки (кріпильний гвинт), має клапан для випуску надлишкового газу. В комплекті має бути кліпса для кріплення. Ліхтар може кріпитися до шолому пожежного при наявності відповідного кріплення | 11 |

**Додаток 2**

**Профіль учасника та анкета**

|  |
| --- |
| **Повне найменування учасника:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Код ЄДРПОУ/ІПН учасника:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Юридична адреса учасника тендеру:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Номер банківського рахунку:** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Контактна особа учасника:** | |
| **ПІБ** |  |
| **Номер телефону** |  |
| **e-mail** |  |

Ми, нижчепідписані, засвідчуємо, що:

1. Ознайомилися з тендерною документацією та повністю приймаємо її зміст. Погоджуємося з усіма Правилами тендеру без застережень та обмежень.
2. Готові виконати всі умови тендерної документації, технічні вимоги та дотриматися встановлених термінів, без застережень чи обмежень.
3. Подаємо цю заявку самостійно і виключно для цього тендеру.
4. Погоджуємося, що Замовник не несе перед нами жодної відповідальності.

Керівник учасника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Додаток 3**

**Особливі гарантії учасника**

|  |
| --- |
| **Повне найменування учасника:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Код ЄДРПОУ/ІПН учасника:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Учасник гарантує, що:** |
| Він, керівник та персонал не являються громадянами російської федерації, республіки білорусь, Куби, Ірану, Північній Кореї, Сирії. |
| Здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та норм міжнародного права, діє згідно з правилами та нормами в сфері охорони праці, в своїй діяльності дотримується високих моральних, етичних та професійних стандартів. |
| Не веде бізнес з  російською федерацією та/або республікою білорусь, юридичними особами, які зареєстровані в російській федерації та/або республіці білорусь, чи бенефіціарами яких є громадяни російської федерації та/або республіки білорусь; не здійснює свою діяльність з громадянами російської федерації та/або республіки білорусь; не має договорів та інших правовідносин із вказаними суб’єктами. |
| Його кінцеві бенефіціари або учасники/акціонери не є резидентами російської федерації та/або республіки білорусь. |
| Стосовно нього, його керівників та персоналу відсутні будь-які кримінальні провадження, розслідування. Вказані особи не були засуджені згідно з українським, іноземним, міжнародним правом, не були об'єктами розслідування корупції, шахрайства, відмивання грошей або за участь у злочинній організації. Учасник зобов’язаний негайно повідомити Замовника в письмовій формі про будь-яке розслідування його діяльності чи діяльності його персоналу. |
| Відсутній будь-який конфлікт інтересів (наявність приватного інтересу в особи, який може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення/невчинення дій під час виконання її зобов'язань за Договором), пов’язаний із предметом Договору. У випадку виникнення конфлікту інтересів, або загрози такого виникнення, Учасник зобов’язаний повідомити про це Замовника. |
| Він, його керівництво, персонал не підтримують відносин та не здійснюють діяльність з особами чи компаніями, які підпадають під дію санкцій, введених Україною, Радою Безпеки ООН, Європейським союзом та/або країнами-учасниками Європейського Союзу, Сполученими Штатами Америки, Великобританією Швейцарією (будь-якою із наведених  країн чи організацій), в тому числі наведені в Новому зведеному переліку, створеному та підтримуваному Комітетом 1267 Ради Безпеки ООН. Він його керівництво, персонал не підпадають під дію зазначених санкцій.  Отримані за Договором кошти не будуть направлені для надання підтримки вказаним особам чи компаніям; протягом строку дії договору не буде підтримувати відносин та не здійснюватиме діяльність з зазначеними особами чи компаніями. |
| Він, його керівництво, персонал не беруть участі в діяльності організацій чи угрупувань, які відповідно до норм України, Ради Безпеки ООН, Європейського союзу та/або країн-учасниць Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Швейцарії (будь-якої із наведених  країн чи організацій) віднесені до терористичних. Отримані за договором кошти не будуть прямо чи опосередковано направлені на підтримку таких організацій, угрупувань чи їх членів. |
| Він, його керівництво, персонал не беруть участі в будь-якій діяльності, яка може вважатися незаконною, шахрайською або мати корупційну складову; дотримуються всіх чинних законів, що стосуються боротьби з хабарництвом, корупцією, відмиванням грошей, а також обмежень на ведення бізнесу з компаніями та/або особами, які підпадають під санкції. |
| Отримані за договором кошти не будуть прямо чи опосередковано направлені будь-якій особі, організації чи стороні, яка розташована, проживає, перебуває, зареєстрована чи працює в російській федерації, республіці білорусь, АР Крим, а також на Кубі, в  Ірані, Північній Кореї, Сирії або будь-якій іншій країні, яка зараз або про яку Замовник пізніше може повідомити. |
| Він, його керівництво, персонал утримуються від та вживають всіх розумних дій для запобігання: експлуатації та жорстокому поводженню із вразливим верствами населенням та іншими особами, неправомірної поведінки, отриманню неправомірної вигоди, зловживань, сексуальній експлуатації та насильству, сексуальним домаганням і домаганням на робочому місці, дискримінації, нападам, погрозам, загрозі життю персоналу чи іншим особам, зловживанню владою, поганому управлінню, нецільовому використанню та привласненню активів і коштів, крадіжці, шахрайству, корупції, введення в оману, змові та іншим порушенням принципів закупівель, грубій недбалості, конфлікту інтересів, порушенню відповідного закону та/або міжнародного гуманітарного права, прав людини, прав щодо біженців та гуманітарних принципів, порушення конфіденційності. Учасник повинен відповідати всім вимогам стандартів поведінки ООН. |
| Він, його керівництво, персонал вважають всі форми жорстокого поводження з дітьми, експлуатацію, переслідування, сексуальні домагання (чи поведінку, яка може бути розцінена як така), а також приниження дітей неприйнятними та протиправними; визнає, що благополуччя дітей є головним пріоритетом, усі діти мають рівні права на захист від усіх видів шкоди чи жорстокого поводження; він, його керівництво, персонал дотримуються всіх відповідних законів щодо повідомлення про жорстоке поводження з дитиною або зневажливе ставлення до неї, підтримують політику захисту дітей відповідно до чинного законодавства, міжнародного права та найкращих галузевих практик. |
| Зобов'язується не вживати прямих чи опосередкованих незаконних дискримінаційних дій на підставі таких ознак, як раса, колір шкіри, етнічне чи національне походження, інвалідність, стать, гендер чи сексуальна орієнтація, релігія чи переконання, вік. |
| У повнолітньому віці у нього, керівництва та персоналу не мали місце сексуальні стосунки з будь-якою особою віком до 18 років, у минулому та на даний момент, незалежно від будь-яких їх помилкових уявлень щодо віку такої особи. Крім того, Учасник підтверджує відсутність у нього, керівництва,  персоналу  «транзакційного сексу», у минулому та на даний момент, що включає в себе, зокрема, секс в обмін на гроші, роботу, товари чи послуги, при цьому таке посилання на секс включає сексуальні послуги та всі форми образливої, принизливої чи експлуатаційної поведінки з боку нього, керівництва та його персоналу. |
| Не є банкрутом, не перебуває в процесі банкрутства, його справи не перебувають під управлінням суду, ліквідатора. |
| Його місцезнаходження не зареєстроване та не планує бути зареєстрованим в на окупованій території. У випадку наміру змінити місцезнаходження на вказані регіони, Учасник зобов’язаний повідомити про це Замовника заздалегідь. |

Ми, що нижче підписалися, погоджуємось зі змістом вказаних гарантій, зобов’язуємось дотримуватись їх як під час участі в тендері так і протягом строку дії договору у випадку перемоги в тендері.

Керівник учасника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Додаток 4**

Форма 1

**Лист – згода**

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 №2297-VI, даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси та інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомості, які надаю про себе для забезпечення участі у торгах, цивільно-правових та господарських відносинах.

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ПІБ)

Форма 2

**Лист-згода**

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування учасника) в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ надаємо згоду на повідомлення своїх працівників, чиї персональні дані будуть зібрані та оброблені в рамках цієї закупівлі.

Керівник учасника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Додаток 5**

**Гарантійний лист**

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування учасника) в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

гарантуємо запобігати виникненню конфлікту інтересів в рамках цієї закупівлі зокрема, в результаті комерційних інтересів, політичної приналежності або національних зв'язків, родинних стосунків чи дружби та інших інтересів.

Керівник учасника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_