**ДОДАТОК № 1**

**ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ**

**Лот №1: Крісла для туалету та душу.**

| **№** | **Опис** | **Кількість одиниць в наборі (штук)** | **Кількість наборів** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Тип конструкції: мобільне (з коліщатами), знімне санітарне відро.  Призначення: для гігієнічних процедур- туалетних та душових.  Матеріал рами: антикорозійний алюмінієвий сплав або нержавіюча сталь.  Сидіння: знімне, водостійке, з отвором для туалету, з кришкою.  Спинка: наявна, водостійка, з можливістю очищення.  Підлокітники: відкидні або знімні для зручності посадки.  Підніжки: знімні або відкидні, з фіксацією.  Колеса: 4 обертових колеса з гальмами.  Максимальне навантаження: не менше 120 кг. | 1 | 50 |

**Лот №2: Ходунки реабілітаційні.**

| **№** | **Опис** | **Кількість одиниць в наборі (штук)** | **Кількість наборів** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Матеріал рами: алюмінієвий сплав.  Кількість коліс: від 2 до 4.  Гальма: так.  Сидіння: так, вбудоване, придатне для короткочасного відпочинку, зносостійкий матеріал.  Складна конструкція.  Максимальне навантаження: не менше 130 кг. | 1 | 100 |

**Лот №3: Орієнтаційні тростини для людей з порушенням зору**

| **№** | **Опис** | **Кількість одиниць в наборі (штук)** | **Кількість наборів** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Матеріал тяги: скловолокно (фіберглас), вуглецеве волокно, вуглепластик.  Матеріал ручки: гума.  Тип: складна, з регулюванням довжини.  Довжина: 90-160 см.  Вага: до 300 г.  Комплектація: з наконечником для орієнтації. | 1 | 100 |