**ДОДАТОК № 1**

**ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ**

**Лот №1: Крісла для туалету та душу.**

| **№** | **Опис** | **Кількість одиниць в наборі (штук)** | **Кількість наборів** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Тип конструкції: мобільне (з коліщатами), знімне санітарне відро.Призначення: для гігієнічних процедур- туалетних та душових.Матеріал рами: антикорозійний алюмінієвий сплав або нержавіюча сталь.Сидіння: знімне, водостійке, з отвором для туалету, з кришкою.Спинка: наявна, водостійка, з можливістю очищення.Підлокітники: відкидні або знімні для зручності посадки.Підніжки: знімні або відкидні, з фіксацією.Колеса: 4 обертових колеса з гальмами.Максимальне навантаження: не менше 120 кг. | 1 | 50 |

**Лот №2: Ходунки реабілітаційні.**

| **№** | **Опис** | **Кількість одиниць в наборі (штук)** | **Кількість наборів** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Матеріал рами: алюмінієвий сплав.Кількість коліс: від 2 до 4.  Гальма: так.Сидіння: так, вбудоване, придатне для короткочасного відпочинку, зносостійкий матеріал.Складна конструкція.Максимальне навантаження: не менше 130 кг. | 1 | 100 |

**Лот №3: Орієнтаційні тростини для людей з порушенням зору**

| **№** | **Опис** | **Кількість одиниць в наборі (штук)** | **Кількість наборів** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Матеріал тяги: скловолокно (фіберглас), вуглецеве волокно, вуглепластик.Матеріал ручки: гума.Тип: складна, з регулюванням довжини.Довжина: 90-160 см.Вага: до 300 г.Комплектація: з наконечником для орієнтації. | 1 | 100 |